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Проектно-инжиниринговые работы
· Предпроектное обследование с подготовкой презентационных материалов;
· Обмерные работы по зданиям и помещениям в рамках капитального ремонта с подготовкой отчетной документации.
· Инструментальное обследование с подготовкой отчетной документации.
· Инженерно-геологические изыскания.
· Рабочая документация на капитальный ремонт помещений, сооружений объекта и благоустройство территории.

Капитальный ремонт. Строительно-монтажные работы:
Конференц-зал/универсальный зал:
· Длина – 25 м, 
· Ширина - 11,47 м, 
· Высота потолков - 5,96 м,
· Площадь зала– 286,75 м2.
Демонтажные работы до конструктивных элементов здания со сносом ж/б амфитеатра.
Полный комплекс строительных и отделочных работ, включая акустическое оформление зала и декоративное оформление сцены, возведение хозяйственного помещения; реконструкция системы электроснабжения и освещения, слаботочных систем, оснащение системой кондиционирования, сценическим кинотеатральным оборудованием: светодиодный и проекторный экраны, светотехническое и звукотехническое оборудование, модульная сцена, стулья. 

Летняя эстрада:
· Размер сцены 11х8 м, 
· Размер площадки с трибунами и сценой 27х32 м
· Площадь объекта – 864 м2. 
Демонтажные работы по трибунам, покрытия и цокольной части сцены, водосточной системы.
Строительные и отделочные работы по монтажу лиственничных скамеек трибун, ремонт в гримёрочной и задника сцены, ремонт и отделка цокольной части и покрытия сцены, установка водосточной системы, монтаж и наладка освещения 2-х проходов трибун и декоративного освещения сцены. 
Спортивная площадка (теннисный корт):
· Размер площадки – 30х15 м
· Площадь объекта – 450 м2.
Демонтажные работы по ограждению, покрытию корта.
Строительно-монтажные работы  по установке системы ограждения высотой 4 м с 2-мя калитками с устройством бетонных фундаментов под опоры ограждения; оснащение баскетбольными стойками, устройство ворот для мини-футбола; устройство 2-х универсальных стоек с сеткой для игры в теннис, волейбол, бадминтон; устройство универсального спортивного покрытия; нанесение травмобезопасного покрытия с разметкой согласно сценариям; замена светильников на опорах освещения.


Детский городок:
· Размер площадки – 10х15 м; 
· Площадь объекта – 150 м2.
Демонтажные работы по древесному детскому городку.
Строительно-монтажные работы в объёме земляных работ, устройства железо-бетонной плиты, установки детского городка с соблюдением расстояний безопасности, качелей типа «гнездо», скамеек с урнами, выполнения травмобезопасного покрытия, выноса электрических сетей 0,4 кВ, выполнения благоустройства.
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